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第一部分
  
询价公告

各潜在供应商：
为规范企业业务管理工作，确保项目采购工作公平、公正、公开，中山市公共交通运输集团有限公司（下称“采购人”）现就镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价评选，有关事项如下：
一、项目名称：镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目。
二、项目要求：详细要求见第二部分《用户需求书》。
三、采购方式：询价
四、资金来源：自筹资金
五、施工工期：自合同签订之日起30个日历天内完工。
六、施工内容：详见《镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目计划安装明细表》。
七、预算金额：本项目总价上限价为76860.00元，镀锌铁管（管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，单价上限价315.00元/根），以上价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、垃圾清运、人工、施工设备、保险、税费等全部费用，未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用。
八、参评单位资格要求
（一）参评单位须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章），参评单位须具备市政公用工程施工总承包资质，经过工商行政管理机关确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参评本项目。
（三）服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评服务商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对参评服务商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。
（四）本项目不接受联合体参评。
（五）参评单位承诺不得以任何方式转包或分包本项目。
（六）报价为唯一固定价且未超过采购控制价上限价（包括单价与总价）。
九、响应文件要求：
（一）响应文件材料：除上述参评供应商的资格材料证明外，还须提交承诺函、报价文件，可参考第三部分“参评响应文件格式”。
（二）响应文件递交时间：2026年9月16日08时00分-2026年9月21日17时30分。
（三）响应文件递交地点：中山市南区城南三路38号 中山公交集团城南办公楼二楼开评标室彭先生（15972926258）收（邮寄运费自付，否则退回参评文件）。
（四）参评供应商应在响应文件递交截止时间前现场递交1份响应文件。现场递交响应文件的要求包装密封并在封口处加盖公章。由采购人按规定组建的定价小组在规定评审时间同时统一开启密封文件。
十、项目评审
（一）评审时间：2026年9月22日10:00。
（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼二楼开评标室，评审时参评单位无需到场参加。
十一、评审标准
（一）采购人按规定组建定价小组，定价小组本着公平、公正、科学、择优的原则，设定评审标准、开展项目评审和推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。
（二）评审标准：采用一次报价的方式，对符合资格的参评供应商确定为有效报价人，定价小组根据“最低价中标原则”确定第一中选人。
（三）评审结果：定价小组按评审标准确定第一中选候选人后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并依法与第一中选候选人签订合同。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为供应商，以此类推。
十二、评审结果公示
评审结束后，采购人将在其官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示，公示期3日，在公示期结束后7日内由采购人向中选人发出《评选结果通知书》，《评选结果通知书》对中选人和采购人具有同等法律效力。如果参评供应商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人自收到书面异议原件之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停本项目评选活动。
十三、采购人及采购人联系方式
（一）联系人及联系电话：苏先生13528187721
（二）联系地址：中山市南区城南三路38号
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第二部分

用户需求书


一、采购内容
根据采购人的实际使用需求，选取一家符合资质的参评单位，作为采购人镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目的施工单位，施工工期为自合同签订之日起30个日历天内完工。
2、 报价最高限价：
（1） 项目总价上限价为76860.00元，镀锌铁管（管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，单价上限价315.00元/根）。
（2） 参评单位所报价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、垃圾清运、人工、施工设备、保险、税费等全部费用。未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用，最终金额按照实际工程量为准。
三、施工安装地址：中山市各镇街，详见《镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目计划安装明细表》。
四、项目内容：项目内容详见《镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目计划安装明细表》，采购人可根据实际情况调整设施数量以及安装地点，中选人必须无条件配合。
五、公交站台隔离设施安装标准及要求
（一）镀锌铁管安装标准：采用镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，埋设深度≥400mm，埋地浇筑水泥（镀锌铁管外壁水泥加固厚度≥50mm），外露柱体粘贴反光膜，两柱的主体中心间距不大于1.5m，柱体牢固竖直、水平等高且在同一直线上，安装施工过程中需避开盲道设施，且不得对其造成损坏。
（二）在运输、安装过程中，保证货物无缺损，在采购人指定的地点位置安装，恢复因安装导致损坏路面的原样。施工工序工艺必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由中选人承担。
（三）施工前需先完成镀锌铁管安装样板，经采购人验收合格后，后续项目以此标准施工；若不符合要求，中选人须按采购人意见进行改进。
（四）项目质量：合格项目，符合项目施工规范及标准（具体详见合同），项目质量保修期24个月，自项目竣工验收通过之日起计算，材料必须按照图纸或以上质量要求。
（五）项目安全：施工安全，不发生安全事故。中选人须对安全施工承担完全责任。
（六）文明施工：达到广东省规定文明施工标准。
六、项目验收
中选人须按照相关的标准及采购人的要求提供隔离设施及安装，竣工之日起5日内通知采购人并提供相关竣工照片（前后对比照），采购人组织相关人员进行现场抽样验收。验收过程中，采购人发现质量问题的，在2日内向中选人提出，中选人应自采购人提出问题之日起3日内回复、更换和返工并承担由此产生的费用，更换和返工完毕之日起2日内安排采购人验收。
七、付款方式
本项目不提供预付款，项目验收合格后，采购人在收到中选单位开具等额有效的增值税专用发票后15个工作日内一次性支付本项目实际工程量的97%，剩余的3%作为质量保修金，自项目竣工验收通过之日起的质保期期满后且收到中选人申请后，一个月内无息支付全部质保金。


第三部分

评审标准

一、采购人按照相关制度规定组建采购定价小组，定价小组本着公平、公正、科学的原则，依据评审标准开展项目评审和推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。
[bookmark: _Toc574]二、评审流程
资格评审+价格评审，共两个环节。定价小组先进行资格评审，再进行价格评审。只有通过资格评审的参评服务商才能进入价格评审。最后定价小组排序推荐中选候选人。
三、评审标准
（一）资格评审环节由定价小组全体成员共同评定，按照《初步评审表》对参评供应商提交的参评文件进行初步评审，只有对《初步评审表》所列各项全部符合的参评文件才能通过资格评审，进入价格评审环节。对是否符合《初步评审表》要求有争议的，定价小组将以记名方式表决，被认为符合的得票超过半数的参评单位有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
（二）价格评审环节由定价小组将通过资格评审环节的参评供应商确定为有效报价人，并将校核后的各报价价格定义为评标价格，定价小组根据“最低价中标原则”将评标价格由低至高进行排序，评标价格最低的为第一中选候选人，评标价格次低的为第二中选候选人，以此类推，确定三名中选候选人。
四、评审结果
评审结束后，采购人将在其官方网站（https://www.zsbus.cn/）上进行结果公示。如果参评服务商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应在自收到书面异议原件后作出答复，作出答复前，暂停本项目评选活动。


五、资格评审表
初步评审表

	序号
	评审内容
	参评单位A
	参评单位B
	……

	1
	中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章），参评单位须具备市政公用工程施工总承包资质，经过工商行政管理机关确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。
	
	
	

	2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参评本项目。
	
	
	

	3
	服务商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列为记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等情形。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单（1、由采购人于评审时间在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司参选：参评服务商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对参评服务商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。
	
	
	

	4
	本项目不接受联合体参评。
	
	
	

	5
	参评单位承诺不得以任何方式转包或分包本项目，质保期为24个月。
	
	
	

	6
	报价为唯一固定价且未超过采购控制价上限价（包括单价与总价）。
	
	
	

	评审结论
	
	
	

	不通过原因
	
	
	


备注：
1．定价小组对参评单位是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；
2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。
3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。


定价小组全体成员签名：                                    


评审日期：



六、价格评审表

价格评审表

	序号
	参评供应商
	评标价格（元）
	报价排名
	备注

	1
	服务商A
	
	
	

	2
	服务商B
	
	
	

	3
	服务商C
	
	
	

	4
	......
	
	
	



定价小组全体成员签名：                                  


评审日期：



















七、评审结果汇总表

评审结果汇总表

	序号
	参评供应商
	资格评审情况
	报价（元）
	结果排名
	备注

	1
	服务商A
	
	
	
	

	2
	服务商B
	
	
	
	

	3
	服务商C
	
	
	
	

	4
	......
	
	
	
	


注：资格评审情况填“通过”或“不通过”。

定价小组全体成员签名：                               


评审日期：



















第四部分

参评响应文件格式



参评文件



项目名称：

参评人名称：
（盖章）

日     期：















格式1 承诺函

承 诺 函

中山市公共交通运输集团有限公司：
我方确认收到《中山市公共交通运输集团有限公司镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目》询价文件，经详细研究，决定参加该项目评选。      （供应商名称）作为供应商已正式授权（        被授权代表全名、职务）代表我方提交参评文件一份。
1.愿意按照贵方询价文件中的一切要求，提供相关服务，按文件的要求提供报价（详见报价表）。
2.我方已详细研究询价文件的所有内容，包括修改文件（如有）和所有已收到的参考资料以及有关附件（如有），并完全明白。不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参评有关的任何其它资料、数据或信息，承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，将承担相应的后果和法律责任。
4.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方。
5.我方如果中选，将按照贵方询价文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。
6.我方与其他供应商不存在单位负责人为同或者存在直接控股、管理关系。属于非联合体投标参评。
7.我方承诺不得以任何方式转包或分包本项目。
8.我方如果中选，将承诺本项目质量保修期为24个月，自项目竣工验收通过之日起计算。
9.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。


参评供应商（盖章）：
被授权代表签名：
地址：
日期：


格式2 法定代表人授权委托书及法人代表证明书

法定代表人授权委托书

致：中山市公共交通运输集团有限公司：
兹授权          同志，为我方全权代表，全权参与贵方“镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目”的参评、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评供应商（盖章）：
签发日期：
有效期：响应截止之日后90天内有效。
附：被授权代表姓名：
身份证号码：
联系电话：
授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
参评签名代表为法定代表人，则本委托书不适用。





被授权代表身份证复印件(正、反面)







法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务______________，为法定代表人，特此证明。
有效日期与本公司参评响应文件中标注的有效期相同。


参评供应商（盖章）：
签发日期：   年   月    日





法定代表人身份证复印件(正、反面)







格式3 依据中国法律注册成立的并持有有效的营业执照证明材料

须具备中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册成立的并持有有效的营业执照（须提供营业执照复印件加盖参评单位公章）。
（格式自拟）

格式4 具有市政公用工程施工总承包资质证明材料，加盖公章

（格式自拟）




格式5 参评单位具有有效的安全生产许可证，加盖公章

（格式自拟）


格式6 报价表

报价表

项目名称：镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目

	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
(元)
	总价
（元）

	镀锌铁管
	镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，埋设深度≥400mm，埋地浇筑水泥（镀锌铁管外壁水泥加固厚度≥50mm），外露柱体粘贴反光膜，两柱的主体中心间距不大于1.5m，柱体牢固竖直、水平等高且在同一直线上，安装施工过程中需避开盲道设施，且不得对其造成损坏。
	根
	244
	
	


注：
1、以上价格包含采购价格、运输、装卸、保管、路面恢复、垃圾清运、人工、施工设备、保险、税费全部费用。未经采购人书面同意，中选人不得向采购人额外收取其他费用，最终金额按照实际工程量为准。
2、参评文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3、本报价表价格自响应截止之日后90天内有效。


参评供应商（盖章）：         
被授权代表（签字）：           
日期：



第五部分       

合 同


（本合同仅供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）



镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目合同
合同编号：                

甲方：中山市公共交通运输集团有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，中山市公共交通运输集团有限公司（以下简称甲方）与                  （以下简称乙方）就乙方向甲方提供服务事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
1.项目名称、合同期限及实施地点
1.1 项目名称：镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目。
1.2 合同金额：合同总预算为￥     元（人民币大写        ）。
1.3 合同期限：自合同签订之日起30个日历天，如在合同期内项目结算金额达到合同总金额，则本合同提前终止。
1.4 合同履行地点：中山市。
2.项目明细、单价及标准
2.1项目明细
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
(元)
	合计
(元)

	镀锌铁管
	镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，埋设深度≥400mm，埋地浇筑水泥（镀锌铁管外壁水泥加固厚度≥50mm），外露柱体粘贴反光膜，两柱的主体中心间距不大于1.5m，柱体牢固竖直、水平等高且在同一直线上，安装施工过程中需避开盲道设施，且不得对其造成损坏。
	根
	244
	
	


备注：甲方可根据实际情况调整上表的数量以及安装地点，乙方必须无条件配合。上述费用已包含产品费、运输费、安装费、路面恢复、垃圾清运费用及税费等乙方履行本合同所需的一切费用。未经甲方书面同意，乙方不得再就本合同的履行请求甲方支付其他费用。
2.2标准要求
2.2.1 公交站台隔离铁柱：采用镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，埋设深度≥400mm，埋地浇筑水泥（镀锌铁管外壁水泥加固厚度≥50mm），外露柱体粘贴反光膜，两柱的主体中心间距不大于1.5m，柱体牢固竖直、水平等高且在同一直线上，安装施工过程中需避开盲道设施，且不得对其造成损坏。
2.2.2 在运输、安装过程中，保证货物无缺损，在甲方指定地点位置安装，恢复因安装导致损坏路面的原样。施工工序工艺必须达到技术要求，凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由乙方承担。
2.2.3 文明施工：达到广东省规定的文明施工标准。
2.2.4 项目安全：施工安全，避免发生安全事故。乙方须对安全施工问题承担全部责任（包括但不限于第三方索赔费、损失费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支）。
3.合同金额及结算、支付方式
3.1 项目费用包括完成所需现场勘察、安装、路面恢复、垃圾清运、维护、保险、人工费、材料费、机械费、税金、水电费、运输费、安全文明维护费等维护所需各种材料运输及配合人工费用所有可能发生的一切费用（包括因气候季节以及工序协调等因素导致的维护停滞窝工费等）。
3.2 本项目不提供预付款，本项目全部施工完成并经双方验收合格后，由乙方申报竣工资料，双方按本合同实际工程量进行结算。甲方在收到乙方开具等额有效的增值税专用发票之日起15个工作日内，甲方向乙方一次性支付本项目实际工程量的97%，剩余的3%作为质量保修金。若项目无质量问题，则自竣工验收通过之日起质保期24个月后且收到乙方申请后不计息付清。乙方每次收款前，应向甲方提供等额有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
3.3 支付前乙方应向甲方按当批次结算总金额提供有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
3.4 因甲方使用资金需要经过财务审批程序，甲方在约定的付款时间内向财务部门提出办理支付申请手续（不含财务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
3.5 乙方银行账户信息
账户名称：
账号：
开户行：
4.双方权利和义务
4.1 甲方权利与义务　　
4.1.1 甲方负责项目总进度计划安排、组织、协调工作及安装质量、进度、安全、环保、文明维护的管理、监督、检查。
4.1.2 乙方必须按甲方编制的计划完成相应工作，若无法响应或超时完成，视为严重违约，甲方有权提前解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施支出的费用等）。
4.1.3 甲方有权派人员对乙方进行指导和监督。　　　　
4.1.4 甲方负责按照实际完成的数量（整改完成且双方验收通过后）与乙方进行结算。　
4.1.5 甲方有权对乙方维护工作中存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。
4.2 乙方权利与义务　　
4.2.1 乙方负责组织人员研究和熟悉施工要求、项目计划安排等相关资料，按照甲方布置要求做好各项施工工作。
4.2.2 乙方必须按甲方要求的进度计划组织维护并充分保证应急处理响应力度，接受甲方对维护进度的检查、监督和管理。如受现场条件限制无法按计划实施，乙方需经过甲方批准后调整实施。
4.2.3 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责，如因此造成甲方损失的（包括但不限于第三方索赔费、损失费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支），乙方承担全部法律及赔偿责任。
4.2.4 乙方负责维护现场的看护、保卫及未完项目的安全工作，按规定设置作业区域的安全围挡及警示标志，确保施工现场安全。
4.2.5 乙方负责其维护人员的培训、安全教育、持证上岗（包括但不限于焊工证等）、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其维护人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
4.2.6 乙方必须为其维护及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。
4.2.7 乙方应该及时提供完工现场照片及结算资料，以备甲方审核。
4.2.8 乙方不得以甲方的名义从事其他任何活动。　　
4.2.9 乙方在签订本合同时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。　　
4.2.10 乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对维护现场管理的各项管理规定及指令。　　
4.2.11 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方。否则甲方有权单方解除本合同，无需支付任何费用，乙方承担全部法律及赔偿责任（包括但不限于甲方遭受到的索赔费、损失费、承担责任、律师费、诉讼保全保险费等费用及开支）。　　
4.2.12 乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方结算和支付。
4.2.13 乙方应与进场维护人员签署劳动合同，确保其用工手续和条件符合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定，按时足额支付劳动报酬。安装施工期间，乙方应保证维护安全并做好相应的安全防护工作。乙方工作人员在维护期间造成任何一方人身伤亡或者财产损失的，乙方应负责解决（包括但不限于协商、仲裁、调解、诉讼等），由此造成甲方损失的（包括但不限于第三方索赔费、损失费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支），乙方承担全部法律及赔偿责任，且甲方有权从乙方应付款项中直接扣除相关赔偿金额。
4.2.14 乙方现场施工人员在作业区域实施的行为是代表乙方进行的职务行为，乙方对此承担所有法律及经济责任，包括但不限于因施工人员行为导致的甲方声誉损失。乙方现场施工人员在遵守乙方的规章制度以外，还必须遵守甲方的规章制度。甲方如对乙方现场施工人员不满意，有权要求乙方在1天内更换现场施工人员，乙方应无条件在上述期限内更换完毕。
4.2.15 乙方的所有制作安装的安全责任由乙方承担，与甲方无关。
4.2.16 乙方保证安装工艺、工序、物料、材质必须达到国家规定的技术要求。凡由于偏离服务要求或技术要求不合格等问题产生的修复、退换等费用均由乙方承担。项目验收合格前的一切风险由乙方承担。
5.质保服务
5.1 乙方的所有施工项目必须符合约定的质量标准。所有施工项目由甲方验收确认后使用，除因不可抗力或外来因素（包括但不限于人为恶意破坏、自然灾害等）导致项目产生质量问题的，质保期为2年，自最后批次验收合格之日起算。
5.2 如由于乙方原因导致质量问题的，乙方应于接到通知后12小时内，免费维护。如遇人为损坏，双方协商后根据实际情况解决。
5.3 质保期为2年，自最后批次验收合格之日起计算。质保期内，如乙方未依约提供质保服务，甲方有权没收乙方的质保金。乙方如未能履行质保义务而导致任何人身或财产损失，应对此造成的后果及损失负全部责任（包括但不限于甲方遭受到的损失费、第三方索赔费、律师费、诉讼保全保险费、采取补救措施的费用及开支等）。
5.4 若乙方未能按甲方的要求进行修复，从而影响防撞设施正常使用的，甲方有权安排非乙方人员对其进行修复，所需修复费用从待支付给乙方的质保金中直接扣除，如待支付给乙方的质保金不足以支付时，乙方应及时补足该差额。如乙方违约超过3次，甲方有权提前解除本合同而不需承担违约责任；若乙方的行为造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方遭受的全部经济损失并承担法律责任（包括但不限于损失费、索赔费、律师费、诉讼保全保险费、行政罚款等）。
6.项目验收
6.1 乙方须按照相关的标准及甲方的要求提供防撞设施及安装，竣工之日起5日内通知甲方并向甲方提交相关竣工图片，甲方组织相关人员现场对项目进行验收。验收过程中，甲方发现质量问题的，在2日内向乙方提出，乙方应自甲方提出问题之日起3日内回复、退换和整改并承担由此产生的费。整改完成后，甲方有权在2日内安排再次验收，乙方必须配合。如再次验收仍不合格，甲方有权拒绝通过该项目验收，并直接适用本合同第11.3条之规定追究乙方逾期交付的违约责任，且有权行使单方解除权。
6.2 验收不合格的，乙方须按甲方的要求立即整改，因整改产生的材料费、人工费、运输费等所有相关费用由乙方承担，直至通过甲方验收合格为止。如乙方未按甲方要求期限内完成整改的，乙方须承担合同约定的违约责任。
6.3 经甲方加盖公章确认的验收文件方为有效结算凭据，乙方提供的单方验收记录不作为结算依据。项目验收合格前的风险由乙方承担。
7.提出异议的时间和方法 
7.1 甲方如发现产品质量不符合约定、施工质量达不到要求，有权向乙方提出书面异议。
7.2 乙方在接到甲方书面异议之日起3日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
8.通知与送达
8.1双方在本合同中填写的联系方式（包括通讯地址、联系电话、电子邮箱等）均真实有效。本合同项下的任何通知、函件、附件、报告、对账单或其他合同约定的须书面确认的内容，均应以书面方式寄/发至对方在本合同填写的通讯地址或电子邮箱。如采用寄送方式的，到达对方通讯地址后即视为送达。如采用发电子邮箱方式的，邮件发送成功即视为送达。
8.1.1甲方的联系方式：
（1）通讯地址：
（2）收件人：
（3）联系电话：
（4）电子邮箱：
8.1.2乙方的联系方式：
（1）通讯地址：
（2）收件人：
（3）联系电话：
（4）电子邮箱：
8.2合同任一方确认的联系方式如发生变更的，应当在发生变更之日起三日内通过书面方式通知对方，变更方未按前述方式履行通知义务的，该方所确定的联系方式仍视为有效送达地址，并且该方自行承担由此可能产生的一切法律后果。
8.3同时选择多种通知方式的，以其中较快送达者为准。就同一事项，一方对另一方发出一份以上通知且通知内容不同的，除非在通知中另有明确说明，以通知发出时间在后的为准。
8.4本条约定内容为本合同双方均明确同意的特别条款，效力独立于本合同其他条款。不论本合同其他条款因为任何原因被法院、仲裁机关或其他有权机关认定为无效或者被撤销，本条约定内容均为有效。
9.廉洁条款
9.1 甲、乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本合同的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。
9.2 甲方及其工作人员均不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
9.3 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。
9.4 甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。
9.5 甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
9.6 乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。
9.7 乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
9.8 乙方如发现甲方工作人员有违反上述廉洁条款者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。
9.9 甲方发现乙方有违反本合同或者采用不正当手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除本合同并追究乙方的法律责任。
10.不可抗力 
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后7日内向对方提供书面通知及相关证明，以减少可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同。若不可抗力事件持续超过30日，致使合同目的无法实现的，任何一方均有权解除合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
11.违约责任
11.1 除合同另有约定外，任何一方未能按本合同约定履行的，守约方有权要求违约方在限期内进行整改，在限期内仍未整改或整改后仍不符合要求的，守约方有权单方解除本合同，并且违约方须向守约方支付本合同总价10%的违约金，如乙方违约的，除支付前述违约金外，还需赔偿甲方因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔费、律师费、诉讼保全保险费、采取其他措施的费用）。
11.2 本合同所指损失包括：由于违约方过失或过错或非守约方故意或重大过失所产生的索赔费、赔偿费、采取补救措施费、名誉损失及消除影响支出、为解决纠纷而产生的所有诉讼保全保险费用、律师费、差旅费（含路费及食宿等）、查档费、调查费等一切合理费用、其他实际发生损失及预期利益损失等。
11.3乙方未能按合同约定完成项目（包括未能在约定时间内通过验收）的，每逾期一日，乙方应承担该批次总金额0.03%的违约金。逾期超过10日（含本数），甲方有权单方解除本合同，要求乙方除按前述标准承担违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于索赔费、律师费、诉讼保全保险费、采取其他措施的费用）。
11.4其他违约责任按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
12.争议的解决
合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
13.监督和管理
甲乙双方均应自觉配合双方及甲方主管部门对本合同履行情况的监督检查，如实反映情况，并提供有关资料。
14.合同生效
本合同经双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
15.合同终止
如果一方严重违反本合同，并在收到对方违约通知书之日起10天内仍未能改正的，守约方可立即终止本合同。
16.合同附件
本合同附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，合同附件包括：附件1：施工安全生产责任书；附件2：公交站台安装隔离设施安装标准及计划明细；附件3：公交站台安装隔离设施标准图样。
（以下无正文）
甲方（盖章）：中山市公共交通运输集团有限公司                                      
代表人（签字）：     
签订日期：2026年   月   日                             
地    址：中山市南区城南三路38号                                                                                 
                             
乙方（盖章）：
代表人（签字）：  
签订日期：2026年   月   日
地    址：

附件1：

施工安全生产责任书

甲方：中山市公共交通运输集团有限公司
乙方：

为进一步加强安全生产工作，防范和减少各类生产安全事故的发生，保障人民生命财产安全，保证镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目合同的安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》，结合我市行业安全管理实际，就乙方所负责的镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目合同施工安全责任的相关事项，制定本责任书。
　　一、责任对象
　　乙方负责人是工程项目安全生产的第一责任人，对本工程项目的安全生产负全面责任，全面负责施工区域内的人身、财产安全等。安全生产管理人员是施工现场安全负责人，对现场安全生产日常监督检查工作具体负责。乙方应严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业，不得擅自离开现场。甲方对施工现场的监督、检查，不减轻或免除乙方的任何安全责任。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发生违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。
　　二、责任目标
　　（一）认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针、政策和各项安全生产法律法规和规范标准。
　　（二）认真实施本工程项目施工组织设计中的各项安全技术措施；组织编制、完善本项目重大危险源的控制措施和生产事故应急预案。
　　（三）严格执行“五同时”要求，在计划、布置、检查、总结、评比工程项目生产工作的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
　　（四）严格执行《建筑施工安全检查标准》《建筑施工现场安全防护设施设置技术规程》和《建筑施工现场安全生产管理规程》，加强施工现场安全生产管理，提高安全防护质量，做到先防护后施工，施工现场各项安全合格率达100%。
　　（五）乙方应按工程规模设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，项目负责人要领导和组织施工现场定期、专项的安全检查，支持工地安全员的工作，对施工中的事故隐患，组织制定措施，及时整改。自觉接受行业管理部门的监督检查，提出的安全生产与管理方面存在的问题，要按照定时、定人、定措施的要求予以整改。
　　（六）执行国家用工管理的各项规定，严格持证上岗的管理制度，认真组织上岗前的各种安全教育培训，并做好记录。积极为施工人员办理意外伤害保险，相关费用由乙方自行承担。
（七）乙方仅能安排具有特种作业操作证的人员进行对应作业，保证所有特种作业人员持证上岗，并在开工前对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育。乙方保证足额支付施工人员劳动报酬，否则由此产生的全部纠纷均由乙方解决。
　　（八）在制定工程各项费用计划时，要确保安全生产费用投入和有效使用，并建立安全生产投入台账。
　　（九）发生事故时，乙方要紧急启动应急救援预案，做好人员抢救与现场保护工作，采取有效措施防止事故扩大，及时上报、组织、配合事故的调查。
（十）乙方负责此项目的全部安全责任，如在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
　　三、创建目标
　　创建目标：安全、文明施工现场合格。
　　四、工程质量
　　（一）建造质量要求：钢结构工程按《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）执行；焊接按《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81—2002）执行；电气按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）执行。结构要牢固可靠，确保安全。
（二）文明施工：达到广东省规定的文明施工标准。
（三）工程质量：乙方必须按照相关国家标准或行业标准进行施工，工程质量必须达到合格以上水平。在项目施工期间，甲方定期或不定期组织对乙方施工工程进行巡查，按责任目标落实完成工程施工项目，工程验收结果将作为工程项目评价的重要依据。
　　五、施工组织
整个工程接受甲方的监督、检查，该等监督、检查行为不视为甲方对施工安全承担任何责任，乙方仍须负责工程所有施工的全部安全责任。
六、附则
（一）本责任书为《镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目合同》的有效组成部分，具有同等法律效力。
（二）本责任书一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力，自甲乙双方签字并盖章之日起生效。
（下页为签字盖章页）


甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：
授权代表（签字）：　　　　　　　 授权代表（签字）：　　　　　　　　　　　
签署日期：　　　　　　　　　　 　签署日期：

















附件2：

公交站台安装隔离设施安装标准
及计划明细


一、公交站台安装隔离设施安装标准
镀锌铁管安装标准：采用镀锌铁管，管壁厚度≥5mm，直径≥112mm，总长≥1000mm，埋设深度≥400mm，埋地浇筑水泥（镀锌铁管外壁水泥加固厚度≥50mm），外露柱体粘贴反光膜，两柱的主体中心间距不大于1.5m，柱体牢固竖直、水平等高且在同一直线上，安装施工过程中需避开盲道设施，且不得对其造成损坏。
二、镇街部分公交站台安装隔离设施采购项目计划明细表
	序号
	站名
	所属镇区
	路段名称
	所属路侧
	数量（座）
	候车亭
类型
	镀锌铁管
(支)

	1
	马鞍社区卫生服务中心A1
	翠亨新区
	香山大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	2
	马鞍社区卫生服务中心A2
	翠亨新区
	香山大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	3
	翠亭新区规划馆
	翠亨新区
	香山大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	4
	金晖苑
	翠亨新区
	香山大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	5
	金晖苑
	翠亨新区
	香山大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	6
	科学家小镇区B区
	翠亨新区
	香山大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	7
	科学家小镇区B区
	翠亨新区
	香山大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	8
	香山大道中(辅道)
	翠亨新区
	香山大道(辅道)
	东侧
	1
	2大1小
	12

	9
	香山大道中(主道)
	翠亨新区
	香山大道(主道)
	东侧
	1
	2大1小
	12

	10
	香山大道中
	翠亨新区
	香山大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	11
	香山大道和秀路口
	翠亨新区
	香山大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	12
	香山大道和秀路口
	翠亨新区
	香山大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	13
	翠亭快线东A2
	翠亨新区
	香山大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	14
	恒大悦珑湾东
	翠亨新区
	香山大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	15
	江波龙电子有限公司
	翠亨新区
	和清路
	南侧
	1
	2大1小
	12

	16
	中兴智慧城
	翠亨新区
	未来大道
	东侧
	1
	2大1小
	12

	17
	中兴智慧城
	翠亨新区
	未来大道
	西侧
	1
	2大1小
	12

	18
	中山翠亨纪念小学
	翠亨新区
	纬七路
	南侧
	1
	2大1小
	12

	19
	中山翠亨纪念小学
	翠亨新区
	纬七路
	北侧
	1
	2大1小
	12

	20
	紫岭小学（小鳌溪）
	东区
	后塘路
	东侧
	1
	1大1小
	8

	21
	世纪东路（保利广场购物中心）
	港口
	世纪东路
	北侧
	1
	1大1小
	8

	合计
	244


注：根据实际情况调整上表的数量以及施工地点，最终按照实际项目完成量结算。





附件3：
公交站台安装隔离设施标准图样

[image: acc6aeca-536a-4d33-a36c-ab686dd1fbbf]
镀锌铁管图样
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